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Peyzaj Sektörü Derneği (PEYSED)
www.peysed.org
PEYSED-PKT-03
Peyzaj Teknik Şartnameler Paketi
Bitkiden sert zemine, çatı bahçesinden altyapıya kadar on beş kısa teknik şartname çekirdeği.
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Belge türü
	Doldurulabilir örnek şablon

	Hedef kullanıcı
	Proje müellifleri, uygulama firmaları, fidanlıklar, kontrol ekipleri ve satın alma birimleri

	Sürüm
	1.0 / Ağustos 2026

	Son mevzuat kontrolü
	20 Ağustos 2026

	Kullanım
	[●] Ticari işlem  [●] Tüketici işlemi  [●] Kamu işi  [●] Diğer



ÖNEMLI HUKUK NOTU
Bu metin genel bilgilendirme ve taslak amaçlıdır; somut olaya özel hukuki görüş değildir. Tarafların sıfatı, işin bedeli, taşınmazın niteliği, ruhsat/izinler, vergi, tüketici işlemi, kişisel veri, iş güvenliği ve kamu ihale rejimi sonuçları değiştirebilir. İmzadan önce avukat, mali müşavir ve ilgili teknik uzman tarafından güncel mevzuat ile proje özelinde gözden geçirilmelidir. Köşeli parantezli alanlar doldurulmalı, seçeneklerden uygulanmayanlar silinmelidir.

Şablon nasıl kullanılır
· [●] işaretli alanları doldurun; alternatif düzenlemelerden yalnızca uygun olanı bırakın.
· Teklif, keşif özeti, metraj, uygulama projesi, iş programı ve birim fiyat listesini tarih/sürüm bilgisiyle ek yapın.
· Çelişki hâlinde belge öncelik sırasını açıkça yazın; sözlü değişiklik yerine yazılı değişiklik emri kullanın.
· Tüketiciyle uzaktan veya iş yeri dışında sözleşme kuruluyorsa ön bilgilendirme ve cayma rejimini ayrıca kontrol edin.
· Kamu kurumlarıyla yapılacak işlerde bu şablon tek başına kullanılmamalı; ihale dokümanları ve kamu sözleşme mevzuatı esas alınmalıdır.
Paket içeriği
· Bitki Temini ve Kabul Şartnamesi
· Toprak, Gübre ve Yetiştirme Ortamı Şartnamesi
· Ağaç ve Çalı Dikim Şartnamesi
· Hazır Rulo Çim Uygulama Şartnamesi
· Çim Tohumu ile Tesis Şartnamesi
· Budama ve Ağaç Bakım Şartnamesi
· Otomatik Sulama Malzeme Şartnamesi
· Drenaj ve Yağmur Suyu Yönetimi Şartnamesi
· Çatı Bahçesi Teknik Şartnamesi
· Dikey Bahçe Teknik Şartnamesi
· Sert Zemin Uygulama Şartnamesi
· Kent Mobilyaları ve Dış Mekân Aksesuarları Şartnamesi
· Aydınlatma ve Dış Mekân Elektrik Altyapısı Şartnamesi
· Yerli Bitki Üretim ve Kalite Standardı
· Fidanlık Ürün Sınıflandırma ve Kabul Kriterleri
KURUMSAL KULLANIM
Bu paket, PEYSED'in sektörde ortak dil, şeffaf kapsam ve uygulanabilir kalite ölçütleri oluşturma çalışmasının parçasıdır. Kullanıcı, yalnızca kendi işine uygun bölümü kopyalamalı; köşeli parantezli alanları doldurmalı ve proje eklerini tarih/sürüm numarasıyla ilişkilendirmelidir.
TEKNIK SORUMLULUK
Bu metinler performans ve kabul başlıklarını hatırlatan şablonlardır. Taşıyıcılık, elektrik, mekanik, su yalıtımı, geoteknik, yangın, ruhsat ve benzeri uzmanlık alanlarında yetkili disiplin projesi ve güncel standartlar ayrıca aranır.
1. Bitki Temini ve Kabul Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-01 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Botanik ad, kültivar, üretim yöntemi, boy/çap, kap veya kök topu ölçüsü ve parti izlenebilirliği zorunludur.
· Bitki sağlıklı, dengeli formlu, türüne özgü gelişimde; kök boğazı görünür ve kök sistemi kap içinde aşırı sarmal yapmamış olmalıdır.
· Yerli üretim tercih kriteri kalite, iklim uyumu ve izlenebilirlikle birlikte değerlendirilir; numune onayı parti kabulünün yerine geçmez.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
2. Toprak, Gübre ve Yetiştirme Ortamı Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-02 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Kaynak, doku, organik madde, pH, tuzluluk, drenaj ve gerekli analiz sıklığı proje özelinde yazılır.
· Dolgu/toprak serimi sıkışmayı önleyecek koşullarda ve onaylı kotlarda yapılır; yabancı madde ve istilacı kök/rizom kabul edilmez.
· Gübre ve iyileştirici ürünler analiz ve üretici talimatına göre uygulanır; reçete dışı uygulama yapılmaz.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
3. Ağaç ve Çalı Dikim Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-03 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Dikim çukuru, kök boğazı kotu, ankraj, can suyu, malç ve budama detayları tür ve saha koşuluna göre uygulanır.
· Kök topu ve gövde korunur; taşıma ve geçici depolamada kuruma, don ve mekanik hasar engellenir.
· Dikim sonrası etiket, konum, tarih ve bakım sorumlusu kayıt altına alınır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
4. Hazır Rulo Çim Uygulama Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-04 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Alt toprak tesviyesi, drenaj, yabancı ot kontrolü ve başlangıç gübrelemesi uygulama öncesi onaylanır.
· Rulolar taze, homojen ve tür/karışım bilgisi belgeli olmalı; şaşırtmalı ve boşluksuz serilmelidir.
· İlk sulama, silindirleme, biçim ve kabul ölçütleri iklim ile su kısıtına göre yazılır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
5. Çim Tohumu ile Tesis Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-05 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Tohum karışımı, sertifika, safiyet/çimlenme oranı, ekim miktarı ve mevsim şartı belirtilir.
· Yatak hazırlığı, ekim yönü, kapatma, sulama ve ilk biçim kayıt altına alınır.
· Kabul; homojenlik, kaplama oranı, yabancı ot ve boşluk kriterleriyle yapılır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
6. Budama ve Ağaç Bakım Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-06 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· İşin amacı sağlık, güvenlik, yapı veya görüş açıklığı olarak tanımlanır; gereksiz tepe kesimi yapılmaz.
· Yetkin personel, uygun ekipman, düşen dal kontrol alanı ve dezenfeksiyon prosedürü sağlanır.
· Korunacak ağaç, kesim sınırı, yara ve atık yönetimi fotoğraflı kayıtla izlenir.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
7. Otomatik Sulama Malzeme Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-07 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Boru, ek parça, vana, filtre, regülatör, başlık, damlatıcı, kontrolör ve kablo için basınç/debi ve uyumluluk kriterleri yazılır.
· Aynı zon içinde yağmurlama hızı uyumu ve üretici basınç aralığı korunur; servis/yedek parça erişimi değerlendirilir.
· Ürün belgeleri, garanti, seri/model ve devreye alma ayarları teslim dosyasına eklenir.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
8. Drenaj ve Yağmur Suyu Yönetimi Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-08 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Tasarım yağışı, havza, geçirgenlik, depolama ve deşarj varsayımları proje müellifince belirtilir.
· Boru eğimi, yataklama, geotekstil, agrega, rögar, temizleme erişimi ve taşma güzergâhı detaylandırılır.
· Kapatma öncesi kot/fotoğraf, akış ve sızdırma testleri yapılır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
9. Çatı Bahçesi Teknik Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-09 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Statik kapasite, yalıtım ve kök dayanımı yetkili disiplinlerce doğrulanır; koruyucu katmanlar uygulama sırasına göre tanımlanır.
· Drenaj, filtre, yetiştirme ortamı, rüzgâr ve taşma güvenliği ile bakım erişimi birlikte çözülür.
· Bitki seçimi yük, derinlik, mikroiklim ve sulama kapasitesine göre yapılır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
10. Dikey Bahçe Teknik Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-10 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Taşıyıcı, modül, kök ortamı, sulama/gübreleme, drenaj toplama ve kaçak algılama bileşenleri tariflenir.
· Cephe yönü, ışık, rüzgâr, erişim ve acil bakım senaryosu projede gösterilir.
· Kabul; sızdırmazlık, hidrolik homojenlik, sabitleme ve canlılık ölçütleriyle yapılır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
11. Sert Zemin Uygulama Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-11 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Zemin hazırlığı, alt temel, sıkışma, eğim, derz, kenar kısıtlama ve yüzey toleransları ölçülebilir yazılır.
· Kaymazlık, erişilebilirlik, drenaj ve bitişik imalat kotları numune alan üzerinden doğrulanır.
· Kapatılan alt katmanlar için fotoğraf, kalınlık ve deney kayıtları tutulur.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
12. Kent Mobilyaları ve Dış Mekân Aksesuarları Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-12 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Malzeme, kaplama, bağlantı, korozyon, vandalizm, ergonomi ve yedek parça kriterleri tanımlanır.
· Oturma, geçiş, tekerlekli sandalye yaklaşımı ve bakım alanları projede kontrol edilir.
· Ankraj ve temel detayları statik/zemin koşullarına uygun uygulanır; keskin kenar ve sıkışma riski kabul edilmez.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
13. Aydınlatma ve Dış Mekân Elektrik Altyapısı Şartnamesi
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-13 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Elektrik tasarımı yetkili disiplin tarafından hazırlanır; koruma sınıfı, kaçak akım, topraklama ve kablo güzergâhı projede gösterilir.
· Armatür yerleşimi görsel etki kadar kamaşma, güvenlik, bakım erişimi ve bitki gelişimini dikkate alır.
· Ölçüm, fonksiyon testi, pano etiketi ve as-built teslimi kabul öncesi tamamlanır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
14. Yerli Bitki Üretim ve Kalite Standardı
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-14 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Yerli üretim; üretim yeri, parti ve çoğaltım materyali kayıtlarıyla izlenebilir olmalıdır.
· Tür doğruluğu, kök/gövde sağlığı, form, hastalık-zararlı kontrolü, sertleştirme ve sevkiyat koşulları sınıf bazında tanımlanır.
· Kamu ve özel alımlarda yerli üretim teşviki, rekabet ve ihale mevzuatına uygun, ölçülebilir kalite kriterleriyle birlikte kurgulanır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
15. Fidanlık Ürün Sınıflandırma ve Kabul Kriterleri
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje/mahal
	[●]

	Şartname kodu/sürümü
	PEYSED-ŞRT-EK-15 / [●]

	İlgili çizim/detay
	[●]

	Ürün/imalat sınıfı
	[●]

	Numune/deney planı
	[●]

	Kabul sorumluları
	[●]


Asgari teknik kriterler
· Ağaç, çalı, yer örtücü ve sarılıcılar için boy, gövde çapı, tepe/kök oranı, kap hacmi ve form sınıfları ürün grubuna göre doldurulur.
· Etiketleme botanik ad, çeşit, üretici, parti, üretim yeri ve sevk tarihini içerir.
· Parti numunesi, kabul örnekleme oranı, ret sınırı ve değişim süresi satın alma belgesinde açıkça yazılır.
Proje özelinde doldurulacak performans tablosu
	Kriter
	İstenen değer/sınıf
	Doğrulama yöntemi
	Kabul kaydı

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Teslim ve kabul
· ☐ Onaylı ürün ve numune ile sahadaki uygulama eşleştirildi.
· ☐ Kapatılan işler için ölçüm/fotoğraf/deney kaydı alındı.
· ☐ Bakım, garanti, kullanım ve as-built belgeleri teslim edildi.
Kaynaklar ve güncellik
Şablonlar hazırlanırken aşağıdaki resmî kaynaklar dikkate alınmıştır. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2026. Uygulama öncesinde güncellik kontrolü yapılmalıdır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Kamu İhale Kurumu
SORUMLULUK NOTU
PEYSED bu şablonların kullanıldığı somut işlemin tarafı, hukuk danışmanı, proje müellifi veya denetçisi değildir. Emredici mevzuat, kamu ihale dokümanı, ruhsat ve yerel idare koşulları her zaman önceliklidir.
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