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PEYSED-ŞRT-02
Peyzaj Uygulama Teknik Şartnamesi
Toprak, drenaj, bitki, çim, malzeme, uygulama ve kabul kriterlerini proje özelinde doldurulabilir hâle getiren örnek şartname.
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Belge türü
	Doldurulabilir örnek şablon

	Hedef kullanıcı
	Peyzaj mimarları, uygulama firmaları, kontrol teşkilatları, yatırımcılar ve ihale hazırlayan kurumlar

	Sürüm
	1.0 / Ağustos 2026

	Son mevzuat kontrolü
	20 Ağustos 2026

	Kullanım
	[●] Ticari işlem  [●] Tüketici işlemi  [●] Kamu işi  [●] Diğer



ÖNEMLI HUKUK NOTU
Bu metin genel bilgilendirme ve taslak amaçlıdır; somut olaya özel hukuki görüş değildir. Tarafların sıfatı, işin bedeli, taşınmazın niteliği, ruhsat/izinler, vergi, tüketici işlemi, kişisel veri, iş güvenliği ve kamu ihale rejimi sonuçları değiştirebilir. İmzadan önce avukat, mali müşavir ve ilgili teknik uzman tarafından güncel mevzuat ile proje özelinde gözden geçirilmelidir. Köşeli parantezli alanlar doldurulmalı, seçeneklerden uygulanmayanlar silinmelidir.

Şablon nasıl kullanılır
· [●] işaretli alanları doldurun; alternatif düzenlemelerden yalnızca uygun olanı bırakın.
· Teklif, keşif özeti, metraj, uygulama projesi, iş programı ve birim fiyat listesini tarih/sürüm bilgisiyle ek yapın.
· Çelişki hâlinde belge öncelik sırasını açıkça yazın; sözlü değişiklik yerine yazılı değişiklik emri kullanın.
· Tüketiciyle uzaktan veya iş yeri dışında sözleşme kuruluyorsa ön bilgilendirme ve cayma rejimini ayrıca kontrol edin.
· Kamu kurumlarıyla yapılacak işlerde bu şablon tek başına kullanılmamalı; ihale dokümanları ve kamu sözleşme mevzuatı esas alınmalıdır.
Proje kimliği ve özel değerler
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	Proje / mahal
	[●]

	İşveren / kontrol
	[●]

	Uygulayıcı
	[●]

	Onaylı proje listesi
	[●]

	Tesis bakım süresi
	[●] ay / vejetasyon dönemi

	Sürüm / tarih
	[●]

	Özel standart ve izinler
	[●]


PROJE ÖZELINDE DOLDURUN
Sayısal toleranslar, deney yöntemleri, bitki ölçüleri ve güncel standartlar proje müellifi/kontrol tarafından doldurulmalıdır. Genel ifadeler, ölçülebilir kabul kriterinin yerine geçmez.
1. Genel yükümlülükler
· Uygulama onaylı proje, detay, keşif, özel şartname ve yazılı değişiklik emirlerine göre yapılır.
· Yüklenici imalata başlamadan saha ölçüsü, kot, erişim, mevcut altyapı ve korunacak unsurları doğrular; uyuşmazlığı bildirir.
· Malzeme ve bitkiler sevkten önce teknik föy, numune, menşe/parti ve ölçü bilgisiyle onaya sunulur.
· Onay, yüklenicinin teknik uygunluk, ayıp ve iş güvenliği sorumluluğunu kaldırmaz.
2. Saha hazırlığı ve koruma
Korunacak ağaçların kök koruma bölgesi, gövde koruması ve makine/depolama yasağı yer tesliminde işaretlenir. Mevcut kot, drenaj çıkışı, yapı yalıtımı, rögar ve hatlar korunur. Söküm, üst toprak sıyırma ve atık sınıflandırması onaylı plana göre yapılır.
Uygun üst toprak ayrı stoklanır; stok yüksekliği, süre, erozyon/toz kontrolü ve yabancı ot yönetimi: [●]. Kontamine veya şüpheli toprak çalışma alanından ayrılır ve yetkili inceleme yapılmadan kullanılmaz.
3. Toprak, tesviye ve drenaj
Bitkisel toprak kaynağı, doku, organik madde, pH, tuzluluk, taş/yabancı madde, sıkışma ve gerektiğinde besin analiziyle değerlendirilir. Kabul değerleri Ek-A'dadır. Toprak iyileştiriciler analiz ve reçeteye dayanır; hacimsel karışım oranı ve uygulama derinliği kaydedilir.
Alt temel ve bitkisel toprak tabakaları proje kotuna, drenaj eğimine ve çökmeye izin vermeyecek yönteme göre serilir. Ağaç çukuru içinde su birikmesi kontrol edilir; drenaj hattı/çakıl katmanı yalnızca projede ve uygun çıkışla öngörülmüşse yapılır.
	Kontrol
	Proje değeri
	Kabul yöntemi

	Bitkisel toprak kalınlığı
	Çim [●] cm • Çalı [●] cm • Ağaç [●] cm
	Saha ölçümü / tutanak

	pH / EC / organik madde
	[●] / [●] / [%●]
	Akredite/uygun laboratuvar

	Yüzey eğimi
	Min [%●] • Maks [%●]
	Kot ve mastar ölçümü

	Drenaj testi
	[●]
	Doldurma/akış gözlemi

	Sıkışma
	[●]
	Proje özel deney yöntemi


4. Bitki materyali
· Tür/kültivar, adet, boy, gövde çevresi, taç genişliği, kap/klod ve form değerleri bitki listesiyle uyumlu olur.
· Bitkiler sağlıklı, türüne özgü formda, dengeli kök sistemli; ciddi yara, zararlı, hastalık, kırık lider, saksı kök dönmesi ve yabancı ottan arınmış olur.
· Fidanlıkta etiketleme ve parti izlenebilirliği sağlanır. İthalat/karantina veya bitki pasaportu gibi yasal belgeler gerektiğinde sunulur.
· Yerli üretim ve yerel iklime uyumlu bitkiler, projedeki kalite ve performans ölçütlerini karşılaması koşuluyla önceliklendirilir; menşe tek başına kalite kanıtı değildir.
· Sevk sırasında kök/toprak nemi korunur; bekletme alanı gölge/rüzgâr ve sulama bakımından uygun olur.
5. Dikim işleri
Dikim yeri, aks ve kotları projeden aplike edilir. Çukur genişliği/derinliği kök sistemine ve toprak koşuluna göre ayarlanır; kök boğazı bitmiş kotta tutulur. Tel, sentetik bağ, kırık kök ve uygun olmayan ambalaj uzaklaştırılır; kök topu dağıtılmaz. Geri dolgu reçetesi [●].
Can suyu dikimle birlikte verilir; sulama çanağı, malç, herekleme/ankraj ve gövde koruma detayına göre yapılır. Bağlar gövdeyi boğmayacak esneklikte ve periyodik kontrollü olur. Budama yalnızca hasarlı/çakışan kısımlarla sınırlı, tür ve mevsime uygun yapılır.
6. Çalı, yer örtücü, çim ve çayır
Çalı/yer örtücü aralıkları projeye göre aplike edilir; üçgen/kare dizilim ve sınır dönüşleri netleştirilir. Çim alan alt toprağı, üst toprak, ince tesviye ve sulama testi tamamlanmadan serim/ekim yapılmaz. Rulo çim parti, tür karışımı, tazelik ve yabancı ot açısından kontrol edilir; derzler şaşırtmalı ve boşluksuz döşenir.
Tohum karışımı tür/yüzde/çimlenme/safiyet bilgisiyle sunulur. Ekim miktarı [●] g/m², dönem [●], ilk biçim yüksekliği [●] cm ve kabul kaplama oranı [%●]'dir. Çayır/doğal alanlarda biçim rejimi ve biyolojik çeşitlilik hedefi ayrıca tanımlanır.
7. Malç, toprak iyileştirici ve gübre
Malç türü, tane boyu, kalınlık ve yangın/yapı mesafesi: [●]. Malç kök boğazı ve gövdeye yığılmaz. Gübre/toprak düzenleyici uygulaması toprak analizi ve bitki gereğine dayanır; ürün, doz, parti ve tarih kayıtlanır. Ruhsat/etiket dışı ürün kullanılmaz.
8. Sulama, drenaj ve diğer disiplinlerle koordinasyon
Bitkilendirme öncesi sulama zonları çalıştırılır; başlık kotu, kapsama, damla hat debisi, vana erişimi ve kaçaklar kontrol edilir. Drenaj çıkışları açık, rögar/ızgaralar bitmiş kota uyumlu bırakılır. Aydınlatma, elektrik, yapı yalıtımı, temel, çocuk oyun alanı ve mobilya güvenlik boşluklarıyla çakışma giderilir.
9. Sert peyzaj arayüzleri
· Bordür, kaplama, duvar, merdiven, rampa ve mobilya temellerinin aplikasyon/kot ve drenaj ilişkisi kontrol edilir.
· Erişilebilir güzergâhlarda yüzey sürekliliği, kayma/takılma riski, enine-boyuna eğim ve geçiş detayları proje kriterlerine uygun olur.
· Ahşap/metal/taş ürünlerde yüzey, bağlantı, keskin kenar, korozyon ve bakım gereği malzeme şartnamesinde tanımlanır.
· Ağaç kökü ile yapı/kaplama arasında büyüme alanı ve gerektiğinde kök yönlendirme çözümü projeye göre uygulanır.
10. Tesis bakımı
Tesis bakım süresince sulama programı, yabancı ot, biçme, budama, herek/bağ, malç, gübreleme, zararlı gözlemi ve bitki değişimi yürütülür. Her işlem tarih, alan, ürün/doz ve fotoğrafla kaydedilir. Bitki kayıplarında neden analizi yapılır; aynı koşul düzeltilmeden tekrar dikim yapılmaz.
11. Kontrol, kabul ve teslim
1. Gizli işler ve toprak tabakaları kapatılmadan kontrol edilir.
2. Bitki sayım/ölçüm ve sağlık kontrolü parti bazında yapılır; uygunsuz malzeme sahadan uzaklaştırılır.
3. Sulama ve drenaj çalışır durumda test edilir; yüzey akışı/erozyon gözlenir.
4. Geçici kabulde eksik/ayıp listesi ve giderim süresi belirlenir.
5. As-built, bakım planı, ürün/bitki listeleri, analizler, garanti ve fotoğraf arşivi teslim edilir.
6. Kesin kabul, tesis bakım süresi sonunda canlılık, kaplama, büyüme ve kusur kriterleri sağlandığında yapılır.
12. İSG, çevre ve kayıt
Yüklenici kazı, makine, kaldırma, kimyasal, gürültü/toz, sıcak/soğuk hava ve saha trafiği risklerini yönetir. İş sahibi/ana işverenle 6331 sayılı Kanuna uygun koordinasyon kurulur. Su, toprak ve malzeme israfı azaltılır; invaziv tür, kontamine toprak ve atıklar proje ve mevzuata uygun yönetilir.
Önerilen ekler
· Ek-A Toprak kabul değerleri ve analiz planı
· Ek-B Bitki listesi ve kalite ölçütleri
· Ek-C Numune/ürün onay formu
· Ek-D Kontrol ve test planı
· Ek-E Tesis bakım programı
· Ek-F Geçici/kesin kabul kontrol listesi
· Ek-G Yerli bitki menşe ve kalite kayıt formu
İmza ve ek kontrolü
	Alan
	Doldurulacak bilgi / seçim

	İş sahibi / müşteri
	Ad-unvan: [●]
Yetkili: [●]
Tarih: [●]
İmza/kaşe: [●]

	Yüklenici / hizmet sağlayıcı
	Ad-unvan: [●]
Yetkili: [●]
Tarih: [●]
İmza/kaşe: [●]

	Ekler
	Ek-1 [●] • Ek-2 [●] • Ek-3 [●] • Ek-4 [●] • Ek-5 [●]


Hukuki dayanak ve güncellik notu
Bu şablon hazırlanırken aşağıdaki resmî kaynaklar esas alınmıştır. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2026. Mevzuat ve parasal sınırlar değişebileceğinden imza tarihinde yeniden kontrol edilmelidir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
PEYSED KULLANIM ILKESI
Şablon ücretsiz bir sektör kılavuzudur. PEYSED taraf değildir; somut sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi ve uygulanmasından kullanıcılar sorumludur. Şablonun varlığı, proje ve keşif hizmetlerinin ücretsiz olduğu anlamına gelmez; kapsam ve ücret ayrı ve açık biçimde kararlaştırılmalıdır.
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